{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":10,"n_cols":5,"rows_kept":10,"flags":["formulas_cached_only"]}
["元件型号","元件封装","元件数量","元件序号","备注"]
["4.7k",805,3,"R5、R6、R7"]
["0.62Ω",805,3,"R1、 R2、R3"]
["0Ω",1206,3,"R01、 R02、 R03"]
["22uF/25V",1206,3,"C1、 C2、C3"]
["5050RGB 3W","LED 5050RGB 3W",4,"LED1、 LED2、 LED3、 LED4"]
["68uH","电感 7X7mm",3,"L1、 L2、 L3"]
["PT4205","SOT-89-5",3,"U1、 U2、 U3"]
["SS34","SMA",3,"D1、 D2、 D3"]
["雷达模块","接口",1,"P2","https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.3b842e8d4ddVYn&id=633279797555&_u=a6i0l1ub5db"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}